**Símbolos para la manipulación de envases y embalajes**

| *Símbolo* | *Instrucción* | *Significado* | *Símbolo* | *Instrucción* | *Significado* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Table  Description automatically generated | Frágil. | El contenido del embalaje es frágil y se debe manejar con precaución. |  | No usar carretilla elevadora. | La carga no se debe manipular con carretilla elevadora. |
| Table  Description automatically generated | No usar garfios. | No se pueden usar garfios en el manejo de la carga. |  | Colocar mordazas aquí. | Colocar las abrazaderas en los lados que se indica para manipular la carga. |
| Table  Description automatically generated | Mantener vertical. | La unidad de carga se debe mantener en posición vertical. |  | No colocar mordazas aquí. | No colocar las abrazaderas en los lados que se indica al manipular el embalaje. |
| Table  Description automatically generated | Proteger de la luz solar. | La carga no se debe exponer a la luz solar u otras fuentes de calor. |  | Apilamiento limitado. | Indica el peso máximo posible sobre la unidad de carga. |
|  | Proteger  de fuentes radiactivas. | La mercancía se puede deteriorar o quedar inutilizada si se expone a radiaciones. |  | Apilamiento limitado por número. | Número máximo de embalajes iguales que se pueden apilar (n = número máx.). |
|  | Mantener a resguardo de la lluvia. | La carga debe mantenerse en un ambiente seco. |  | No apilar . | No se debe apilar ninguna otra carga encima. |
|  | Centro de gravedad. | Indica el centro de gravedad de la unidad de carga. |  | Eslinga aquí. | Indica dónde se deben emplazar las eslingas para elevar la carga. |
|  | No rodar ni inclinar. | La carga no se debe rodar ni inclinar o balancear. |  | Límites de temperatura. | Límites de temperatura entre los que se debe conservar y manipular la carga. |
|  | No manipular con las horquillas en esta cara. | Caras de la unidad de carga donde no se deben colocar las horquillas de las carretillas manuales. |  |  |  |